

|  |
| --- |
|  **Сушильный шкаф****DC7774V.W** |
| **Технические характеристики** |
| Техническое описаниеКонструкция Тип прибора ВентиляционныйРасположение дверных шарниров ВправоЦвет БелыйМатериал Нержавеющая стальУстановка Отдельностоящий приборСтандартное электрическое подключение Мощность нагревателя 1500 ВтНапряжение (В) 220-240 BЧастота 50 ГцДлина присоединительного кабеля 2290 ммКоличество фаз 1Управление Индикация времени до конца программы ДаЛогистическая информация Ширина упаковки 650 ммВысота упаковки 1780 ммГлубина упаковки 700 ммШирина 595 ммВысота 1714 ммГлубина 608 ммВес нетто 60 кгВес брутто 70.9 кгПеренавешиваемая дверь ДаВозможность установки в нише ДаКрепление к стене ДаГлубина с открытой дверцей 1177 ммДлина вентиляционной трубы 100 смВентиляционное отверстие положение/диаметр Справа/сзади - диаметр 110Артикул 675289Производительность Сушка по времени ДаВыбор температуры ДаСкорость удаления влаги (г/мин.) 22Суммарная длина вешалок 16 мПродолжительность короткой программы 75 мин.Положение контейнера для конденсата Нет |