

|  |
| --- |
| **Сушильный шкаф** **DC7774V.W** |
| **Технические характеристики** |
| Техническое описание  Конструкция  Тип прибора Вентиляционный  Расположение дверных шарниров Вправо  Цвет Белый  Материал Нержавеющая сталь  Установка Отдельностоящий прибор  Стандартное электрическое подключение  Мощность нагревателя 1500 Вт  Напряжение (В) 220-240 B  Частота 50 Гц  Длина присоединительного кабеля 2290 мм  Количество фаз 1  Управление  Индикация времени до конца программы Да  Логистическая информация  Ширина упаковки 650 мм  Высота упаковки 1780 мм  Глубина упаковки 700 мм  Ширина 595 мм  Высота 1714 мм  Глубина 608 мм  Вес нетто 60 кг  Вес брутто 70.9 кг  Перенавешиваемая дверь Да  Возможность установки в нише Да  Крепление к стене Да  Глубина с открытой дверцей 1177 мм  Длина вентиляционной трубы 100 см  Вентиляционное отверстие положение/диаметр Справа/сзади - диаметр 110  Артикул 675289  Производительность  Сушка по времени Да  Выбор температуры Да  Скорость удаления влаги (г/мин.) 22  Суммарная длина вешалок 16 м  Продолжительность короткой программы 75 мин.  Положение контейнера для конденсата Нет |