

|  |
| --- |
|  **Профессиональная сушильная машина****TDC1772C.T** |
| **Технические характеристики** |
| Техническое описаниеКонструкция Установка Отдельностоящий приборТип загрузки ФронтальнаяЗагрузка 7 кгРазмер барабана 117 лТип прибора КонденсационныйСистема нагрева Экономичный ТЭНРамка/дверцы Plastic/chromedДиаметр загрузочного проема 340 ммМаксимальный угол открытия дверцы 180 °Расположение дверных шарниров Вправо/влевоЦвет ТитанСтандартное электрическое подключение Коммутация на 16А To 10Мощность подключения 2800 ВтПредохранитель 16 AНапряжение (В) 220-240 BЧастота 50 ГцДлина присоединительного кабеля 2100 ммТип электрической вилки ЕвроУправление Управление ЭлектронноеСоздание программ ДаТип дисплея ЖК-дисплейИндикация времени до конца программы ДаКоличество программ 17Настройки языка НорвежскийНемецкийСловенскийРусскийФинскийLithuanianАнглийскийLatvianXорватскийИтальянскийФранцузскийКитайский традиционныйИспанскийEstonianЧешскийJapaneseСловатскийКитайский упрощенныйСловенскийPolishДатскийГолландскийЛогистическая информация Ширина 595 ммВысота 850 ммГлубина 654 ммШирина упаковки 640 ммВысота упаковки 920 ммГлубина упаковки 723 ммРегулируемые ножки 15 ммВес нетто 44.2 кгВес брутто 48.6 кгГлубина с открытой дверцей 1165 ммАртикул 738106Характеристики Сенсоры Датчик влажностиРеверсивное вращение барабана ДаОсвещение барабана Load Light™ НетИндикация фаз стирки Индикация фаз стиркиИндикация заполнения емкости для конденсата ДаОтсрочка старта Oт 30 минут до 24 часовНастройки Функция «Антисминание»Сушка при пониженной температуреОтсрочка стартаСушка по времениОбъем загрузкиИндикация завершения программы ДаФильтр конденсора с автоматической очисткой НетПростой в использовании ворсовый фильтр ДаЗащита от перегрева Для мотора и электроники |