

|  |
| --- |
| **Профессиональная сушильная машина** **TDC1773VF.S** |
| **Технические характеристики** |
| Техническое описание  Конструкция  Установка Отдельностоящий прибор  Тип загрузки Фронтальная  Загрузка 7 кг  Размер барабана 117 л  Тип прибора Вентиляционный  Система нагрева Экономичный ТЭН  Рамка/дверцы Plastic/chromed  Диаметр загрузочного проема 340 мм  Максимальный угол открытия дверцы 180 °  Расположение дверных шарниров Вправо/влево  Цвет Металл  Стандартное электрическое подключение  Коммутация на 16А To 10  Мощность подключения 3300 Вт  Предохранитель 16 A  Напряжение (В) 220-240 B  Частота 60 Гц  Длина присоединительного кабеля 2300 мм  Тип электрической вилки Евро  Управление  Управление Электронное  Создание программ Да  Тип дисплея ЖК-дисплей  Индикация времени до конца программы Да  Количество программ 17  Настройки языка Норвежский  Немецкий  Словенский  Русский  Финский  Lithuanian  Английский  Latvian  Xорватский  Итальянский  Французский  Китайский традиционный  Испанский  Estonian  Чешский  Japanese  Словатский  Китайский упрощенный  Словенский  Polish  Датский  Голландский  Логистическая информация  Ширина 595 мм  Высота 850 мм  Глубина 654 мм  Ширина упаковки 640 мм  Высота упаковки 920 мм  Глубина упаковки 723 мм  Регулируемые ножки 15 мм  Вес нетто 37.9 кг  Вес брутто 42.3 кг  Глубина с открытой дверцей 1165 мм  Вентиляционное отверстие положение/диаметр Слева/справа/сзади - диаметр 100  Артикул 738084  Характеристики  Сенсоры Датчик влажности  Реверсивное вращение барабана Да  Освещение барабана Load Light™ Нет  Длина вентиляционной трубы 300 см  Индикация фаз стирки Индикация фаз стирки  Индикация заполнения емкости для конденсата Нет  Отсрочка старта Oт 30 минут до 24 часов  Настройки Функция «Антисминание»  Сушка при пониженной температуре  Отсрочка старта  Refresh  Индикация завершения программы Да  Фильтр конденсора с автоматической очисткой Нет  Простой в использовании ворсовый фильтр Да  Защита от перегрева Для мотора и электроники |