

|  |
| --- |
|  **Профессиональная сушильная машина****TDC1773VF.S** |
| **Технические характеристики** |
| Техническое описаниеКонструкция Установка Отдельностоящий приборТип загрузки ФронтальнаяЗагрузка 7 кгРазмер барабана 117 лТип прибора ВентиляционныйСистема нагрева Экономичный ТЭНРамка/дверцы Plastic/chromedДиаметр загрузочного проема 340 ммМаксимальный угол открытия дверцы 180 °Расположение дверных шарниров Вправо/влевоЦвет МеталлСтандартное электрическое подключение Коммутация на 16А To 10Мощность подключения 3300 ВтПредохранитель 16 AНапряжение (В) 220-240 BЧастота 60 ГцДлина присоединительного кабеля 2300 ммТип электрической вилки ЕвроУправление Управление ЭлектронноеСоздание программ ДаТип дисплея ЖК-дисплейИндикация времени до конца программы ДаКоличество программ 17Настройки языка НорвежскийНемецкийСловенскийРусскийФинскийLithuanianАнглийскийLatvianXорватскийИтальянскийФранцузскийКитайский традиционныйИспанскийEstonianЧешскийJapaneseСловатскийКитайский упрощенныйСловенскийPolishДатскийГолландскийЛогистическая информация Ширина 595 ммВысота 850 ммГлубина 654 ммШирина упаковки 640 ммВысота упаковки 920 ммГлубина упаковки 723 ммРегулируемые ножки 15 ммВес нетто 37.9 кгВес брутто 42.3 кгГлубина с открытой дверцей 1165 ммВентиляционное отверстие положение/диаметр Слева/справа/сзади - диаметр 100Артикул 738084Характеристики Сенсоры Датчик влажностиРеверсивное вращение барабана ДаОсвещение барабана Load Light™ НетДлина вентиляционной трубы 300 смИндикация фаз стирки Индикация фаз стиркиИндикация заполнения емкости для конденсата НетОтсрочка старта Oт 30 минут до 24 часовНастройки Функция «Антисминание»Сушка при пониженной температуреОтсрочка стартаRefreshИндикация завершения программы ДаФильтр конденсора с автоматической очисткой НетПростой в использовании ворсовый фильтр ДаЗащита от перегрева Для мотора и электроники |