

|  |
| --- |
| **Профессиональная стиральная машина WMC8944PB.T** **Наши профессиональные стиральные машины оснащены специальными программами дезинфекции, отвечающими строгим санитарно-гигиеническим нормам. Это возможно благодаря высокой мощности и системе нагрева, обеспечивающим достижение и поддержание выбранной температуры для гарантии обеззараживания. Наша программа дезинфекции обеспечивает эффективную предварительную стирку, гарантирующую растворение и удаление всех загрязнений на белье до повышения температуры во время основной стирки** |
| **Технические характеристики** |
| Техническое описание  Конструкция  Установка Отдельностоящий прибор  Тип загрузки Фронтальная  Загрузка 9 кг  Размер барабана 80 л  Барабан Нержавеющая сталь  Бак Нержавеющая сталь  Диаметр загрузочного проема 310 мм  Максимальный угол открытия дверцы 180 °  Расположение дверных шарниров Слева  Цвет Титан  Материал Нержавеющая сталь  Простая установка сушильной машины на стиральную машину Да  Съемные лопасти для удобства обслуживания Да  Герметичное основание с защитой от протечек Да  Стандартное электрическое подключение  Мощность подключения 4600 Вт  Предохранитель 10 A  Напряжение (В) 400 B  Частота 50 Гц  Длина присоединительного кабеля 2100 мм  Количество фаз 1  Подключение к воде / слив  Подключение к водопроводу Фитинг 3/4" – Подключение к горячей и холодной воде  Сверхпрочный заливной шланг из материала РЕХ с защитой от протечек Да  Система слива Самоочищающийся сливной насос с антиблокировкой Anti Block™  Тип слива Сливной насос  Максимальное допустимое время набора воды Да  Производительность слива 20 л/мин.  Управление  Тип дисплея ЖК  Создание программ Да  Индикация времени до конца программы Да  Дозатор Выдвижной дозатор  Дозатор стиральных средств Дозатор с тремя отделениями  Сенсоры Сенсор уровня воды  Аварийное открывание дверцы Да  Блокировка панели управления Да  Настройки языка Немецкий  Норвежский  Финский  Русский  Словенский  Lithuanian  Английский  Latvian  Xорватский  Итальянский  Французский  Испанский  Китайский традиционный  Estonian  Чешский  Japanese  Словатский  Китайский упрощенный  Словенский  Polish  Датский  Голландский  Логистическая информация  Ширина 595 мм  Высота 850 мм  Глубина 706 мм  Ширина упаковки 640 мм  Высота упаковки 920 мм  Глубина упаковки 776 мм  Вес нетто 92 кг  Вес брутто 95.4 кг  Регулируемые ножки 10 мм  Глубина с открытой дверцей 965 мм  Длина заливного шланга 150 см  Длина сливного шланга 160 см  Артикул 738183  Характеристики  Регулировка скорости отжима Фиксированная  Контроль дисбаланса Да  Защита от перелива Да  Отсрочка старта Up to 100 hours  Wi-Fi управление No, prepared  Защита от перегрева Для мотора и электроники |