

|  |
| --- |
|  **Профессиональная стиральная машина WMC8944VB.T****Наши профессиональные стиральные машины оснащены специальными программами дезинфекции, отвечающими строгим санитарно-гигиеническим нормам. Это возможно благодаря высокой мощности и системе нагрева, обеспечивающим достижение и поддержание выбранной температуры для гарантии обеззараживания. Наша программа дезинфекции обеспечивает эффективную предварительную стирку, гарантирующую растворение и удаление всех загрязнений на белье до повышения температуры во время основной стирки** |
| **Технические характеристики** |
| Техническое описаниеКонструкция Установка Отдельностоящий приборТип загрузки ФронтальнаяЗагрузка 9 кгРазмер барабана 80 лБарабан Нержавеющая стальБак Нержавеющая стальДиаметр загрузочного проема 310 ммМаксимальный угол открытия дверцы 180 °Расположение дверных шарниров СлеваЦвет ТитанМатериал Нержавеющая стальПростая установка сушильной машины на стиральную машину ДаСъемные лопасти для удобства обслуживания ДаСтандартное электрическое подключение Мощность подключения 4600 ВтПредохранитель 10 AНапряжение (В) 400 BЧастота 50 ГцДлина присоединительного кабеля 2100 ммКоличество фаз 1Подключение к воде / слив Управление Тип дисплея ЖКСоздание программ ДаИндикация времени до конца программы ДаДозатор Выдвижной дозаторДозатор стиральных средств Дозатор с тремя отделениямиСенсоры Сенсор уровня водыАварийное открывание дверцы ДаБлокировка панели управления ДаНастройки языка НемецкийНорвежскийФинскийРусскийСловенскийLithuanianАнглийскийLatvianXорватскийИтальянскийФранцузскийИспанскийКитайский традиционныйEstonianЧешскийJapaneseСловатскийКитайский упрощенныйСловенскийPolishДатскийГолландскийЛогистическая информация Ширина 595 ммВысота 850 ммГлубина 706 ммШирина упаковки 640 ммВысота упаковки 920 ммГлубина упаковки 776 ммВес нетто 92.5 кгВес брутто 95.9 кгРегулируемые ножки 10 ммГлубина с открытой дверцей 965 ммДлина заливного шланга 150 смДлина сливного шланга 160 смАртикул 738296Характеристики Регулировка скорости отжима ФиксированнаяКонтроль дисбаланса ДаЗащита от перелива ДаОтсрочка старта Up to 100 hoursWi-Fi управление No, preparedЗащита от перегрева Для мотора и электроники |