

|  |
| --- |
|  **Профессиональная стиральная машина WMC8947PI.S****Наши профессиональные стиральные машины оснащены специальными программами дезинфекции, отвечающими строгим санитарно-гигиеническим нормам. Это возможно благодаря высокой мощности и системе нагрева, обеспечивающим достижение и поддержание выбранной температуры для гарантии обеззараживания. Наша программа дезинфекции обеспечивает эффективную предварительную стирку, гарантирующую растворение и удаление всех загрязнений на белье до повышения температуры во время основной стирки** |
| **Технические характеристики** |
| Техническое описаниеКонструкция Установка Отдельностоящий приборТип загрузки ФронтальнаяЗагрузка 9 кгРазмер барабана 80 лБарабан Нержавеющая стальБак Нержавеющая стальДиаметр загрузочного проема 310 ммМаксимальный угол открытия дверцы 180 °Расположение дверных шарниров СлеваЦвет Нержавеющая стальМатериал Нержавеющая стальПростая установка сушильной машины на стиральную машину ДаСъемные лопасти для удобства обслуживания ДаГерметичное основание с защитой от протечек ДаСтандартное электрическое подключение Коммутация на 16А НетМощность подключения 7200 ВтПредохранитель 16 AНапряжение (В) 400 BЧастота 50 ГцДлина присоединительного кабеля 1800 ммКоличество фаз 3Подключение к воде / слив Подключение к водопроводу Фитинг 3/4" – Подключение к горячей и холодной водеСверхпрочный заливной шланг из материала РЕХ с защитой от протечек ДаСистема слива Самоочищающийся сливной насос с антиблокировкой Anti Block™Тип слива Сливной насосМаксимальное допустимое время набора воды ДаПроизводительность слива 20 л/мин.Управление Тип дисплея ЖКСоздание программ ДаИндикация времени до конца программы ДаДозатор Выдвижной дозаторДозатор стиральных средств Дозатор с тремя отделениямиСенсоры Сенсор уровня водыАварийное открывание дверцы ДаБлокировка панели управления ДаНастройки языка НемецкийНорвежскийФинскийРусскийСловенскийLithuanianАнглийскийXорватскийLatvianИтальянскийФранцузскийИспанскийКитайский традиционныйEstonianЧешскийJapaneseСловатскийСловенскийКитайский упрощенныйPolishДатскийГолландскийЛогистическая информация Ширина 595 ммВысота 850 ммГлубина 706 ммШирина упаковки 640 ммВысота упаковки 920 ммГлубина упаковки 776 ммВес нетто 92 кгВес брутто 95.4 кгРегулируемые ножки 10 ммГлубина с открытой дверцей 1080 ммДлина заливного шланга 150 смДлина сливного шланга 160 смАртикул 737892Характеристики Регулировка скорости отжима ФиксированнаяКонтроль дисбаланса ДаЗащита от перелива ДаОтсрочка старта Up to 100 hoursWi-Fi управление Есть, интегрированныйЗащита от перегрева Для мотора и электроники |