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ПРЕСС ГЛАДИЛЬНЫЙ ВР-150 П
0. Два вращающихся гладильных стола
0. Гладильная плита с хромированным покрытием
0. Пружины Spring Press
0. Чехлы из импортной жаропрочной ткани
(100% полиэстер)
0. Прижимная сила до 3,5 тонн
0. Безопасная эксплуатация гладильного пресса
0. Сенсорный контроллер
(до 50 режимов работы)
0. Функция Smart Heat Control
(снижение расхода электроэнергии, ускорение прогрева, повышенная производительность)
Промышленные гладильные прессы карусельного типа ВР предназначены для глажения прямого и фасонного белья. Принцип глажения состоит в поочередном прижиме гладильных столов с уложенным на них бельем к нагретой верхней гладильной плите, пока один стол прижат - происходит процесс глажения, в это время на втором столе оператор раскладывает другое белье. По окончании глажения первый стол опускается, как только оператор нажимает педаль - столы меняются местами. Процесс глажения повторяется для второго стола. Выглаженное белье заменяется новым, и цикл повторяется. 
Верхняя плита может иметь электрический или паровой нагрев. 
Гладильный пресс ВР-150/ВР-150П может применяться как в прачечных, так и на ряде швейных производств, изготавливающих фасонную одежду
 
ОПЦИЯ: УДАЛЁННЫЙ ДОСТУП ПО GSM ИЛИ WI-FI
Что это даёт?
1. Подключение (сетевое или удаленное) позволит пользователю контролировать работу машины через специальное приложение на своём смартфоне или компьютере;
2. Получать информацию о расходе электроэнергии, простоев оборудования, формировать статистику работы не только одной машины, но и всех машин прачечной, имеющих опцию удалённого подключения;
3. Получать информацию о различных параметрах и этапах обработки белья (температура, оставшееся время и т.д.);
4. Подключаться к централизованному серверу прачечной/пользователя, в том числе для централизованной оплаты в прачечных самообслуживания;



	Технические характеристики


	Наименование показателя, единица измерения
	 
ВР-150П

	Габаритные размеры гладильного стола, мм
	длина
	1490

	
	ширина
	540

	Вид управления технологическим процессом
	Автоматический 
(50 программ)

	Высота загрузки, мм
	930±50

	Вид обогрева
	Паровой

	Остаточная влажность после глажения, %, не более
	10

	Номинальная мощность, кВт
	электродвигателя вентилятора
	0,37

	
	
	
	

	Габаритные размеры, мм,
не более
	длина
	1705

	
	ширина
	1605

	
	высота
	1150

	Масса, кг, не более
	640

	Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более
	0,002

	Удельный расход пара, дм3/кг, не более
	1,0

	Удельный расход сжатого воздуха, м3/кг
	0,351

	Выходной патрубок вентилятора, мм
	100х150

	Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч
	550

	Условный проход подвода пара и отвода конденсата Ду,мм
	20

	Давление пара, рабочее, МПа
	0,8-1,0

	Подвод сжатого воздуха,мм
	12

	Давление сжатого воздуха, МПа
	0,4-0,6

	Напряжение электросети, В
	380
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